**ZMČ Praha-Újezd dne 20. 11. 2019 PŘÍLOHA č. 2 Zápisu ze zasedání ZMČ č. 13/2019**

**POŽADAVKY NA PŘEDÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ:**

 **Legislativa**

Zákon [č. 22/1997 Sb.](http://www.revizekontroly.cz/ostatni-legislativa/item/22-1997-sb-zakon-o-technickych-pozadavcich-na-vyrobky), o technických požadavcích na výrobky upravuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek, nebo životní prostředí.

Nařízení vlády [č. 173/1997 Sb](http://www.revizekontroly.cz/ostatni-legislativa/item/173-1997-sb-zakon-kterym-se-stanovi-vybrane-vyrobky-k-posuzovani-shody)., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, uvádí v příloze č. 2, že mezi stanovené výrobky řadíme „zařízení dětských hřišť“, ve smyslu této terminologie se rozumí jednotlivé herní (popř. sportovní) prvky:

* kolotoče, skluzavky, houpačky, šplhací lana, prolézačky, drobné stavby určené ke hraní a zvyšování obratnosti dětí, lanovky, prostorové sítě, kolébačky aj.

Zákon [č. 258/2000 Sb.](http://www.revizekontroly.cz/ostatni-legislativa/item/258-2000-sb-zakon-o-ochrane-verejneho-zdravi), o ochraně veřejného zdraví, stanovuje v §7 hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních, školních zařízení, zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V §13 nařizuje provozovatelům zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené vyhláškou [č. 238/2011 Sb.](http://www.revizekontroly.cz/ostatni-legislativa/item/238-2011-sb-vyhlaska-o-stanoveni-hygienickych-pozadavku-na-koupaliste-sauny-a-hygienicke-limity-pisku-v-piskovistich-venkovnich-hracich-ploch), kterou se stanoví požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Podmínky provozu takové hrací plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů upraví provozovatel v **provozním řádu**.

Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu [č.j. CHŽP 35–112/07–10](http://www.revizekontroly.cz/ostatni-legislativa/item/chzp-35-112-07-10-metodicke-doporuceni-k-zajisteni-ochrany-zdravi-a-zvyseni-bezpecnosti-deti-a-mladeze-na-detskych-a-sportovnich-hristich-i-v-telocvicnach) k zajištění ochrany zdraví a zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže na dětských a sportovních hřištích i v tělocvičnách zahrnuje mj. vykonávání nezávislých **kontrol** a předkládá vzory **návštěvních** a **provozních řádů** k těmto zařízením. Je určena pro všechny **provozovatele** veřejných dětských hřišť a sportovišť.

Metodická informace MŠMT [č.j. 24 199/2007–50](http://www.revizekontroly.cz/ostatni-legislativa/item/msmt-c-j-24-199-2007-50-metodicka-informace-k-zabezpecovani-provozu-a-udrzby-ve-sportovnich-zarizenich-na-detskych-hristich-a-v-telocvicnach) k zabezpečování **provozu** a **údržby** ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách uvádí mj. požadavky na montáže, provoz a nezávislou **kontrolní činnost** revizním technikem v oblasti tělocvičného nářadí a dětských hřišť, prováděných fyzickou osobou s příslušnou certifikací nezávislou na výrobci či provozovateli, která posuzuje celkovou úroveň bezpečnosti příslušného zařízení vycházejícího z provedené montáže, oprav a případně dodatečně vestavěných a vyměněných prvků a částí.

**Dětská hřiště**

Požadavky na bezpečnost určuje především soubor 11 částí normy [ČSN EN 1176](http://www.revizekontroly.cz/ostatni-legislativa/item/zarizeni-a-povrch-detskeho-hriste-cast-7-pokyny-pro-zrizovani-kontrolu-udrzbu-a-provoz), Zařízení a povrch dětského hřiště. Tato norma se vztahuje na:

* veřejná dětská hřiště, školy, školky a dětské domovy, hřiště ve společenství vlastníků budov, nákupní centra, hotely, restaurace, nemocnice, čerpací stanice, kempy, koupaliště, ZOO, zábavná centra …

 Druhy kontrol dětských hřišť

**Vstupní kontrola**

U nově zhotovených dětských hřišť nezávislá odborně technická osoba kontroluje jednotlivé části podle předpisu ČSN EN 1176, kdy podstatou je vyloučení závad vzniklých při montáži.

**Běžná vizuální kontrola**

Základem je vyloučení potencionálních zdrojů nebezpečí např. poškozené části zařízení, výskyt skleněných střepů, injekčních stříkaček apod. Tuto činnost je doporučeno vykonávat provozovatelem prověřeným pracovníkem každý den. Zápisy není nutno provádět, pouze při zjištění závady.

**Provozní kontrola**

Podle návštěvnosti, charakteru hřiště nebo doporučení výrobce provozovatel určí lhůtu pravidelných kontrol v rozmezí **1 až 3 měsíců**, jejichž rozsah zpravidla definuje výrobce v provozní dokumentaci. Kontroly provádí provozovatelem proškolená osoba, pověřená odborná firma nebo přímo výrobce. Na závěr k odborně technické kontrole je vystaven samostatný protokol.

**Odborná technická kontrola**

Vždy **1x za rok** je provozovatel povinen zajistit provedení odborné kontroly oprávněnou certifikovanou osobu, která by neměla mít jakoukoliv vazbu na výrobce či provozovatele. Osoba především ověřuje zařízení ve shodě s předpisy, normami a dopad povětrnostních vlivů, známek rozpadu, koroze, provedených oprav nebo vyměněných či dodatečně vestavěných částí na celkový stav dětského hřiště z hlediska jeho bezpečnosti provozu. Na závěr oprávněná osoba, která provádí O provedené odborně technické kontrole